**成都中医药大学思科MDS 9148S交换机端口授权和交换模块采购项目**

**一、项目概述**

我校于2015年和2017年分别采购了一台思科MDS 9148S交换机，用于连接服务器与存储设备，购买时每台已激活了24个交换端口。随着数据中心服务器和存储设备的增加，已不能满足使用，现公开采购思科MDS 9148S交换机24个端口授权（含交换模块）。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **设备型号** | **数量** | **单位** | **预算（元）** |
| 思科光纤交换机接口授权 | M9148S-PL12= | 2 | 12个端口/套 | 39300.00 |
| 16G模块 | DS-SFP-FC16G-SW= | 24 | 个 | 30720.00 |
| **预算合计** | | | | 70020.00 |

**三、技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** |
| 1 | 光纤交换机端口扩展 | 1、增加学校现有光纤交换机MDS9148S可使用端口≥12，投标人可在学校现有基础上进行增加或提供单独的一套设备，二种方案二选一，投标人根据自身所提供设备情况进行其中一种方案报价。要求如下；  方案一：基于学校现有设备扩展  2、提供可使用端口≥12，为确保后续服务，需为原厂商正品，投标人需提供制造商授权函；  方案二：可另外提供单独的设备，要求如下：  2、2/4/8/16 Gbps 端口数≥48，需确保可用端口数≥36，并满配16 Gbps模块；支持虚拟化可支持≥16个虚拟SAN； |
| 2 | 16G光模块 | 1、速率：支持4/8/16Gbps； 波长：850nm； 光类型：MMF；  2、为确保后续服务，需为原厂商正品，投标人需提供制造商授权函； |

**四、商务要求**

（1）供应商提供光模块3年的维保及更换服务（包括在此次报价内）。质保期满后，应以当时行业最低价格提供设备升级服务及相关系统维护服务和技术支持服务。

（2）交付时间：合同签订后30自然日交付。

（3）付款方式：验收合格后一次性付款。